# GRIP A350

**GRIP A350** è un antislittante per cinghie che sostituisce i vecchi prodotti a base di cera colofonia, usati per eliminare gli slittamenti delle cinghie di trasmissione.

Aumenta la coesione tra le cinghie e le pulegge senza vetrificare e incrementa la capacità di trazione. Impregnando la cinghia, elimina ogni tipo di rumore o cigolio permettendo un funzionamento silenzioso.

Il prodotto può essere utilizzato su qualunque tipo di cinghia; è consigliabile comunque applicarlo solo su cinghie nuove o comunque in buone condizioni in quanto quelle deteriorate potrebbero rompersi. Applicare attenendosi alle seguenti istruzioni: pulire accuratamente la cinghia, che non deve essere in movimento.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido grasso in dispersione gassosa |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Direzionale |
| Aspetto del getto con erogatore supplementare | Erogatore supplementare non previsto |
| Cannuccia | Non prevista |
| Colore | Ocra |
| Odore | Caratteristico |

### Contiene

composti polibutenici, lubrificanti, solventi organici volatili, propellente propano/butano.

### Non contiene

CFC.

## MODALITà D’USO RACCOMANDATE

Pulire accuratamente la cinghia, che non deve essere in movimento.

Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere all'interno; spruzzare da circa 20 cm di distanza, mantenendo l'erogatore in posizione verticale, tenendo presente che i migliori risultati si ottengono con applicazioni leggere ma frequenti; si consiglia di controllare periodicamente le condizioni delle cinghie.

È sconsigliato l'uso in ambienti con notevole presenza di materiali solidi volatili (es. ovattifici o lanifici).

*AL FINE DI GARANTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'EROGATORE CHE ALTRIMENTI POTREBBE INTASARSI IRRIMEDIABILMENTE, TERMINATO L'UTILIZZO, è CONSIGLIABILE CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E SPRUZZARE SINO A QUANDO NON ESCE PIù PRODOTTO, MA SOLO PROPELLENTE.*