**MULTIFUCTION A300**

**MULTIFUCTION A300** è un formulato multifunzionale con elevate performances lubrificanti, sbloccanti, anticorrosive e protettive.

Sblocca rapidamente, bulloni, viti e pezzi ossidati in genere, lubrificandoli e proteggendoli contemporaneamente.

È estremamente versatile in quanto aggredisce le ossidazioni, sgrassa le superfici da unto e sporchi tenaci, forma una sottile pellicola protettiva sui metalli ed è un ottimo agente protettivo contro l'umidità.

Il prodotto trova largo impiego nelle industrie meccaniche, tessili, siderurgiche, di manutenzione di automezzi, nelle officine e nei reparti di manutenzione in genere.

Le spiccate caratteristiche idrorepellenti lo rendono utilizzabile su condotti elettrici e particolarmente utile nei settori nautico, ciclistico e nel fai da te.

Disponibile anche nella versione liquida.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido in dispersione gassosa |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Direzionale |
| Cannuccia | Disponibile nella scatola |
| Solubilità in acqua | Insolubile |
| Colore | Paglierino |
| Odore | Tipico |

**Contiene**

solventi petroliferi penetranti, lubrificanti, propellente Propano/Butano.

**MODALITà D’USO RACCOMANDATE**

Agitare la bombola, pulire la superficie da trattare, spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

Nel caso di applicazioni su elementi grippati ripetere più applicazioni e lasciare agire il prodotto.