# ALU CUT F520

**ALU CUT F520** è un fluido da taglio ad elevato potere lubrificante specifico per leghe d’alluminio e leghe gialle. La sua speciale formulazione esente da cloro, lo rende particolarmente adatto per le operazioni di asportazione truciolo, anche gravose, come foratura, tornitura, taglio e maschiatura.

Disponibile anche nella versione spray.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

|  |  |
| --- | --- |
| Aspetto | Liquido limpido |
| Colore | Ocra |
| Odore | Caratteristico |
| Densità a 20° C | 0,875 ± 0,005 g/cm3 |
| Punto di infiammabilità | > 55 °C |

**Contiene**

oli minerali raffinati, additivi EP.

**Non contiene**

cloro.

**MODALITA' D’USO RACCOMANDATE**

Distribuire il prodotto tal quale, sui pezzi da lavorare o sull’utensile prima e durante le lavorazioni meccaniche.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE