# SGRASSANTE DETERGENTE DECARBONIZZANTE MC100 N

***Sgrassante detergente decarbonizzante speciale per vasca lavapezzi TKN 100 & macchine lavapezzi manuali a caldo***

**CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI**

**MC100 N** è uno sgrassante di ultimissima generazione con spiccate proprietà detergenti, progettato secondo le più avanzate e moderne norme antinquinamento.

**MC100 N** è progettato per la sostituzione dei solventi e dei liquidi cosiddetti “biologici” scarsamente efficienti e frequentemente maleodoranti.

**MC100 N** è infatti totalmente esente da solventi (COV) di ogni tipo, o microorganismi di varia natura, è composto da selezionati tensioattivi tutti con caratteristiche INCI (cosmetiche), i quali gli permettono di erogare un’azione detergente sgrassante e protettiva di qualità superiore, capaci di sostituire i solventi tradizionali.

La sua azione permette di eliminare i residui di olio, grasso, sporco pesante, residui carboniosi sia a caldo che a freddo senza far arrugginire i metalli ferrosi e senza rovinare metalli o parti in plastica delicati, come alluminio o altri.

**COME AGISCE**

**MC100 N** si incunea sotto lo sporco distaccandolo, emulsionandolo e porta in emulsione l’unto i residui carboniosi ecc. La caratteristica innovativa di **MC100 N** risiede nel fatto che dopo aver effettuato il lavaggio, la parte di olio, grasso, emulsionata per effetto dei tensioattivi, dopo pochi minuti, si separa e viene a galla. Questa proprietà consente agli operatori di effettuare la manutenzione del liquido di lavaggio semplicemente “schiumando” l’olio che si è separato, allungando così di molto la vita del detergente. Tale caratteristica consente di non smaltire praticamente mai la soluzione detergente ma solamente di reintegrarla, con grande vantaggio dal punto di vista economico.

**MODALITA’ D'USO**

 **Per vasche nuove,** (TKN 100) è sufficiente riempire il serbatoio con MC100 N fino al livello indicato nella vasca e procedere con il lavoro.

 **Per vasche esistenti**, è indispensabile eliminare il vecchio prodotto, procedere ad una accurata pulizia, quindi riempire con MC100 N. Dopo aver effettuato la manutenzione/pulizia della vasca versare **MC100 N** in quantità idonea a raggiungere il livello segnalato nella vasca di qualsiasi marca e/o modello, quindi procedere con il pennello o per immersione al lavaggio dei particolari da pulire.

**MC100 N** è particolarmente consigliato per operazioni di sgrassaggio e pulizia di:

 Particolari di motore di camion, trattori, auto e moto; tutti;

 Martelli e martelli pneumatici e/o elettrici;

 Pezzi metallici derivati da lavorazioni di asportazione trucioli e/o lavorazioni varie;

 Pulizia e sgrassaggio di manufatti vari su TUTTI i tipi di materiali (gomma, plastica, ferro alluminio, ottone, ecc.). Disponibile in confezione da 20 KG.