**SCHEDA DATI TECNICI**

***A380 Torchweld***

***Lubrificante antiscorie***

Antiscorie **antiadesivo al bisolfuro di molibdeno** (MoS2) **protegge** l’ugello delle torce nelle saldatrici a filo continuo, **evita l’adesione di scorie** e gocce di saldatura su qualsiasi supporto evitando il grippaggio tra le superfici di contatto, sottoposte a temperature e pressioni elevate. Idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. **Il prodotto non contiene silicone** **e protegge da** **ossidazioni e corrosioni**.   
**Disponibile in versione spray**.

**SETTORI di APPLICAZIONE:**

idoneoper saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti.  
 **UTILIZZO:**applicare il prodotto sulle superfici interessate nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE**

* Aspetto a vista: liquido/limpido, nero
* Odore: caratteristico
* Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566: N.A.
* Flash point: inferiore a 0°C
* Densità relativa: 1,30 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: parzialmente solubile
* Solubilità lipida: solubile
* Metalli pesanti: non ne contiene