# PULICLEAN P270

**PULICLEAN P270** è un detergente spray a base solvente dalla bassa volatilità.

È uno spray a base di solventi petroliferi ad elevatissimo grado di raffinazione, che esplica una fortissima azione detergente sulle superfici trattate. La sua particolare formulazione consente di trattare sporchi o residui morchiosi tipici, ad esempio, delle aziende meccaniche e di manutenzione industriale.

Essendo a bassa volatilità, se non asciugato con aria compressa o panni dopo le operazioni di pulizia, lascia un leggerissimo strato invisibile dalle moderate caratteristiche protettive.

Trova impiego come detergente a base solvente su: catene di trasmissioni, superfici metalliche, pezzi meccanici, funi metalliche.

Nel caso si debbano trattare superfici verniciate, effettuare prima una piccola prova in un punto nascosto.

Disponibile anche nella versione liquida.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido in dispersione gassosa |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Dispersione a nebulizzazione fine |
| Aspetto del getto con erogatore supplementare | Erogatore supplementare non previsto |
| Cannuccia | Non prevista |
| Colore | Incolore |
| Odore | Caratteristico di solvente |

**Contiene**

solventi petroliferi, propellente Propano/Butano.

## MODALITÀ D’USO RACCOMANDATE

Pulire le superfici da trattare, agitare la bombola, spruzzare sulle superfici da trattare, a circa 20 cm di distanza, un velo di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.