# TAP CUT F510

**TAP CUT F510** è un olio da taglio lubrorefrigerante specifico per lavorazioni meccaniche su acciai inox.

La sua formulazione esente da cloro e ricca di additivi EP, lo rende particolarmente adatto per le operazioni di asportazione truciolo come foratura, tornitura, taglio e maschiatura.

Disponibile anche nella versione liquida.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido oleoso in dispersione gassosa |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Direzionale |
| Aspetto del getto con erogatore supplementare | Erogatore supplementare non previsto |
| Cannuccia | Disponibile nella scatola |
| Colore | Paglierino |
| Odore | Caratteristico |

### Contiene

oli minerali raffinati, additivi EP, propellente Propano/Butano.

### Non contiene

cloro.

## MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Per un corretto uso del prodotto, agitare la bombola prima dell’uso. Spruzzare sulle parti in lavorazione, da circa 20 cm di distanza, un velo di prodotto mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE