# ECC P250

**ECC P250** è il prodotto ideale per lo sgrassaggio rapido e senza residui di unto, sporco, polvere e umidità dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sotto tensione.

Ideale nei reparti di manutenzione per pulire: motori elettrici, interruttori, trasformatori, generatori, dinamo, alternatori, avvolgimenti, spazzole, collettori. Eccezionale per la manutenzione e la pulizia di schede elettroniche.

Disponibile anche nella versione liquida.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido grasso in dispersione gassosa |
| Cannuccia | Disponibile nella scatola |
| Colore | Incolore |
| Odore | Caratteristico |

### Contiene

cicloesano, propellente Propano/Butano.

## MODALITà D’USO RACCOMANDATE

Spruzzare da una distanza di 25 cm circa su tutte le parti da trattare, mantenendo l’erogatore in posizione verticale. Se necessario ripetere l’applicazione.

Avvertenze: Prima di utilizzare il prodotto su parti in gomma, verniciate o di materiale plastico, è consigliabile effettuare una prova in piccolo su una porzione dell'apparecchiatura da trattare.

NON UTILIZZARE SU APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE, TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI UTILIZZARE ECC P250.