# LEAK TEST A390

**LEAK TEST A390** è un rilevatore di fughe di gas. Individua rapidamente perdite dei seguenti gas: azoto, ossigeno, aria compressa, anidride carbonica.

Test condotti secondo quanto riportato nella direttiva CE 2008/47certificano che LEAK TEST A390 risulta NON Infiammabile

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Gas liquido |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Dispersione a nebulizzazione fine |
| Aspetto del getto con erogatore supplementare | Erogatore supplementare non previsto |
| Cannuccia | Non prevista |
| Colore | incolore |
| Odore | Caratteristico |

### Contiene

contiene tensioattivi schiumogeni, propellente Propano/Butano.

## MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Spruzzare da circa 25 cm un velo uniforme sul punto dell’impianto da verificare. In presenza di dispersioni il prodotto reagirà producendo bolle di natura schiumosa.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE