# ALU CUT F520

**ALU CUT F520** è un fluido da taglio ad elevato potere lubrificante specifico per leghe d’alluminio e leghe gialle. La sua speciale formulazione esente da cloro, lo rende particolarmente adatto per le operazioni di asportazione truciolo, anche gravose, come foratura, tornitura, taglio e maschiatura.

Disponibile anche nella versione liquida.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido oleoso in dispersione gassosa |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Direzionale |
| Aspetto del getto con erogatore supplementare | Erogatore supplementare non previsto |
| Cannuccia | Disponibile nella scatola |
| Colore | Paglierino |
| Odore | Caratteristico |

### Contiene

oli minerali raffinati, additivi EP, propellente Propano/Butano.

### Non contiene

cloro.

## MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Per un corretto uso del prodotto, agitare la bombola prima dell’uso. Spruzzare sulle parti in lavorazione prima e durante la lavorazione mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE