**MULTIFUCTION A300**

**MULTIFUCTION A300** è un formulato multifunzionale con elevate performances lubrificanti, sbloccanti, anticorrosive e protettive.

Sblocca rapidamente, bulloni, viti e pezzi ossidati in genere, lubrificandoli e proteggendoli contemporaneamente.

È estremamente versatile in quanto aggredisce le ossidazioni, sgrassa le superfici da unto e sporchi tenaci, forma una sottile pellicola protettiva sui metalli ed è un ottimo agente protettivo contro l'umidità.

Il prodotto trova largo impiego nelle industrie meccaniche, tessili, siderurgiche, di manutenzione di automezzi, nelle officine e nei reparti di manutenzione in genere.

Le spiccate caratteristiche idrorepellenti lo rendono utilizzabile su condotti elettrici e particolarmente utile nei settori nautico, ciclistico e nel fai da te.

Disponibile anche nella versione spray.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

|  |  |
| --- | --- |
| Aspetto | Liquido limpido |
| Colore | Paglierino |
| Odore | Caratteristico |
| Densità a 20° C | 0,785 - 0,795 g/cm3 |
| Solubilità in acqua a 20° C | Insolubile |
| Solubilità in acetone | Solubile |

**Contiene**

solventi petroliferi penetranti, lubrificanti, propellente Propano/Butano.

**MODALITÀ D’USO RACCOMANDATE**

Erogare il prodotto sui particolari da trattare, nel caso di applicazioni su elementi grippati ripetere più applicazioni e lasciare agire il prodotto.