# Sil-C L635

**Sil-C L635** è un grasso spray a base di fluido siliconico ad alta viscosità, completamente privo di solventi. È stato appositamente formulato per essere utilizzato come distaccante, lubrificante ed impermeabilizzante.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Grasso in dispersione gassosa |
| Colore | Incolore |
| Odore | Inodore |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Direzionale |
| Cannuccia | Disponibile nella scatola |
| Solubilità | In acqua: insolubile |

### Contiene

fluidi siliconici addensati, propellente Propano/Butano

## MODALITÀ D’USO RACCOMANDATE

Pulire la superficie da trattare, agitare la bombola e spruzzare il prodotto, mantenendo l’erogatore in posizione verticale.

Avvertenze: non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere successivamente verniciato o trattato superficialmente.