**EASY A310**

**EASY A310** è uno sbloccante rapido iperattivo con azione lubrificante.

La specifica composizione permette di sbloccare rapidamente, bulloni, viti e pezzi ossidati in genere, lubrificando e proteggendo contemporaneamente.

Trova largo impiego in: industrie meccaniche, industrie siderurgiche, industrie tessili, officine, cantieri, manutenzione di automezzi, reparti di manutenzione in genere, impiantistica.

Disponibile nella versione spray.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido in dispersione gassosa |
| Colore | Paglierino |
| Odore | Tipico |
| Densità a 20°C | 0,70 kg/l |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Direzionale |
| Cannuccia | Disponibile nella scatola |
| Solubilità | in acqua: insolubile; in acetone: solubile |

**Contiene**

solventi petroliferi penetranti, lubrificanti, propellente Propano/Butano.

**MODALITA' D’USO RACCOMANDATE**

Agitare la bombola, pulire la superficie da trattare, spruzzare da circa 20 cm. di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE