**SCHEDA DATI TECNICI**

***A350 Grip***

***Antislittante per cinghie***

Prodotto **antislittante,** impedisce alle cinghie di trasmissione e a nastri trasportatori lo slittamento su pulegge e rulli di trascinamento, prolunga la durata degli organi di trasmissione, aumenta le potenze di trazione, riduce la rumorosità, conserva le caratteristiche originali di cinghie in gomma, tessuto gommato o impregnato con elastometri, deterge evita gli strappi e le screpolature, prolunga la durata.  
**Disponibile in versione spray**.

**SETTORI di APPLICAZIONE:**officine meccaniche, applicazioni di vario tipo ad uso industriale.

**UTILIZZO:**   
Prima di applicare il prodotto effettuare un’accurata pulizia della sede e della cinghia stessa, utilizzabile in ambienti chiusi o all’aperto, anche in caso di esposizione alle intemperie, resiste all’acqua, non forma strati di pellicola non attira polvere e sporcizia.  
**Sconsigliato l’utilizzo**: in ambienti con notevole presenza di materiali solidi volatili (es. ovattifici e lanifici).

**CARATTERISTICHE**

* Aspetto a vista: liquido/limpido, paglierino
* Odore: caratteristico
* Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566: N.A.
* Flash point: inferiore a 0°C
* Densità relativa: 0,90 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: insolubile
* Solubilità lipida: solubile
* Metalli pesanti: non ne contiene