**SCHEDA DATI TECNICI**

***P270 Puliclean***

***Sgrassante***

Prodotto a base **solvente** a **rapida evaporazione** messo a punto per le operazioni di **lavaggio a freddo** di manufatti metallici, parti meccaniche **molto sporche da olii e grassi**, asciuga rapidamente non lascia residui, non intacca le vernici, **è facilmente infiammabile** non contiene componenti lesivi della fascia di ozono.

**Nell’impiego** andranno osservate tutte le normali **precauzioni adottate per le sostanze facilmente infiammabili** (evitare surriscaldamenti, tenere lontano da scintille e fiamme libere, non fumare, evitare l’accumulo di vapori mediante una buona aerazione del locale o mediante sistemi di aspirazione dotati di motore antideflagrante).

**Anche lo stoccaggio** del prodotto nei contenitori originali dovrà avvenire in luogo idoneo, al riparo da fonti di calore.

**Disponibile in versione spray e liquida**.

**SETTORI di APPLICAZIONE:**

trova impiego in tutti i settori metalmeccanici, e nautico, per la pulizia di pezzi durante le operazioni di manutenzione e rimontaggio.

**UTILIZZO spray:**

applicare il prodotto sulla parte da trattare, attendere qualche minuto poi rimuovere i residui con uno straccio pulito oppure con un getto d’aria.

**UTILIZZO liquido**:

**puro** a immersione, a spruzzo o pennello, in apparecchiature di lavaggio semiautomatiche.

**CARATTERISTICHE**

* Aspetto a vista: liquido/limpido, senza colore
* Odore: caratteristico
* Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566: N.A.
* Flash point: inferiore a 0°C
* Densità relativa: 0,72 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: insolubile
* Solubilità lipida: solubile
* Metalli pesanti: non ne contiene