# TAP CUT F510

**TAP CUT F510** è un olio da taglio lubrorefrigerante specifico per lavorazioni meccaniche su acciai inox.

La sua formulazione esente da cloro e ricca di additivi EP, lo rende particolarmente adatto per le operazioni di asportazione truciolo come foratura, tornitura, taglio e maschiatura.

Disponibile anche nella versione spray.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

|  |  |
| --- | --- |
| Aspetto | Liquido limpido |
| Colore | Ocra |
| Odore | Caratteristico |
| Densità a 20° C | 0,875 ± 0,005 g/cm3 |
| Punto di infiammabilità | > 55 °C |

**Contiene**

olii minerali raffinati, additivi EP.

**Non contiene**

cloro.

**MODALITÀ D’USO RACCOMANDATE**

Distribuire il prodotto tal quale, sui pezzi da lavorare o sull’utensile prima e durante le lavorazioni meccaniche.