**EASY A310**

**EASY A310** è uno sbloccante rapido iperattivo con azione lubrificante.

La specifica composizione permette di sbloccare rapidamente, bulloni, viti e pezzi ossidati in genere, lubrificando e proteggendo contemporaneamente.

Trova largo impiego in: industrie meccaniche, industrie siderurgiche, industrie tessili, officine, cantieri, manutenzione di automezzi, reparti di manutenzione in genere, impiantistica.

Disponibile anche nella versione liquida.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido in dispersione gassosa |
| Colore | Paglierino |
| Odore | Tipico |
| Densità a 20°C | 0,70 kg/l |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Direzionale |
| Cannuccia | Disponibile nella scatola |
| Solubilità | In acqua: insolubile; in acetone: solubile |

**Contiene**

solventi petroliferi penetranti, lubrificanti, propellente Propano/Butano.

**MODALITà D’USO RACCOMANDATE**

Agitare la bombola, pulire la superficie da trattare, spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.