**SCHEDA DATI TECNICI**

***G300 Unigrease***

***Grasso multiuso***

Grasso multiuso dalle ottime proprietà **adesive** per lavorazioni a velocità elevate, **antiossidante** protegge i particolari trattati dalle ossidazioni per lungo tempo, **anticorrosivo** la forte azione di penetrazione garantisce una duratura lubrificazione delle parti trattate.

**Disponibile in versione spray**.

**SETTORI di APPLICAZIONE:**

officine meccaniche in genere, ricambio automobilistico, per la manutenzione generica, applicazioni di vario tipo ad uso industriale, adatto a lubrificare/ingrassare cuscinetti, organi di trasmissione in genere, bracci articolati, funi metalliche, perni, ecc.

**UTILIZZO:**

applicare il prodotto nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE**

* Aspetto a vista: paglierino/pastoso
* Odore: caratteristico
* Punto di goccia espresso in °C, 450°C ASTM D-566: N.A.
* Flash point: inferiore a 0°C
* Densità relativa: 0,85 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: insolubile
* Solubilità lipida: solubile
* Metalli pesanti: non ne contiene