# LEAK TEST A390

**LEAK TEST A390** è un rilevatore di fughe di gas. Individua rapidamente perdite dei seguenti gas: azoto, ossigeno, aria compressa, anidride carbonica.

Test condotti secondo quanto riportato nella direttiva CE 2008/47certificano che LEAK TEST A390 risulta NON Infiammabile.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Gas liquido |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Dispersione a nebulizzazione fine |
| Aspetto del getto con erogatore supplementare | Erogatore supplementare non previsto |
| Cannuccia | Non prevista |
| Colore | Incolore |
| Odore | Caratteristico |

### Contiene

tensioattivi schiumogeni, propellente Propano/Butano.

## MODALITà D’USO RACCOMANDATE

Spruzzare da circa 25 cm un velo uniforme sul punto dell’impianto da verificare. In presenza di dispersioni il prodotto reagirà producendo bolle di natura schiumosa.