# ANTISPATTER WB A385

**ANTISPATTER WB A385** è un formulato antiadesivo e distaccante per saldatura che evita l’adesione di scorie e gocce di saldatura sui supporti e sui pezzi in lavorazione.

È esente da siliconi e quindi le superficie trattate sono idonee a ricevere operazioni di verniciatura, cromatura e serigrafia previa pulizia del pezzo.

Questo prodotto è ideale per essere utilizzato nel campo della saldatura e nell’industria delle materie plastiche come distaccante per gli stampi.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido oleoso in dispersione gassosa |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Dispersione a nebulizzazione fine |
| Aspetto del getto con erogatore supplementare | Erogatore supplementare non previsto |
| Cannuccia | Non prevista |
| Colore | Incolore |
| Odore | Caratteristico |

### Contiene

fluidi antiadesivi, propellente Propano/Butano

## MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Per un corretto utilizzo, agitare la bombola prima dell’uso e spruzzare in quantità molto contenute. Asportare il prodotto in eccesso con un panno pulito.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE