**SCHEDA DATI TECNICI**

***A385 Antispatter WB***

***Antiadesivo per saldatura a base acqua***

Antispruzzo per saldatura a base acqua (H₂O) **evita l’adesione** di scorie e gocce di saldatura ai pezzi in lavorazione e su qualsiasi supporto, senza alterare la qualità dei cordoni di saldatura, **NON contiene siliconi**, protegge da ossidi e corrosioni, **sono possibili i successivi** trattamenti di verniciatura, galvanizzazione ecc, con una semplice pulizia, l’eccesso di sporco e detriti può essere rimosso con un detergente.   
**Disponibile in versione spray**.

**SETTORI di APPLICAZIONE:**idoneo per saldatureautogene, elettriche e a base di gas inerti.

**UTILIZZO:**applicare il prodotto sulle superfici interessate nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE**

* Aspetto a vista: liquido/limpido, paglierino.
* Odore: nessuno
* Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566: N.A.
* Flash point: inferiore a 0°C
* Densità relativa: 1,00 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: totale
* Solubilità lipida: insolubile
* Metalli pesanti: non ne contiene