**SCHEDA DATI TECNICI**

***L650 Chain Lub***

***Lubrificante per catene***

**Lubrificante** per catene in metallo, filante ad alta **adesività** e resistente a forti pressioni, l’alta **viscosità** garantisce lo scivolamento delle catene e lo scorrere dei cuscinetti sottoposti ad alte prestazioni, conferisce una lubrificazione duratura e protegge **dall’usura** e **dall’ossidazione**, **resistente all’acqua salata** e agli **sbalzi di temperatura**.  
Al momento dell’erogazione il prodotto penetra nelle maglie della catena lubrificando anche i rulli interni. **NON danneggia** parti in gomma o plastiche.   
**Disponibile in versione spray**.

**SETTORI di APPLICAZIONE:**per catene di moto, catene di trasmissione e di distribuzione, corone, pignoni, ingranaggi aperti e delle parti meccaniche in movimento.

**UTILIZZO:**applicare il prodotto sulle superfici interessate nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE**

* Aspetto a vista: liquido/limpido paglierino
* Odore: caratteristico
* Flash point: inferiore a 0°C
* Densità relativa: 0,90 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: insolubile
* Solubilità lipida: solubile
* Metalli pesanti: non ne contiene