# CUT OIL F500

**CUT OIL F500** è un olio da taglio universale che garantisce un elevato potere lubrificante nelle lavorazioni meccaniche su acciai comuni, acciai legati e acciai da costruzione.

La sua formulazione esente da cloro e ricca di additivi EP, lo rende particolarmente adatto per le operazioni di asportazione truciolo come foratura, tornitura, taglio e maschiatura.

Disponibile anche nella versione liquida.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido oleoso in dispersione gassosa |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Direzionale |
| Aspetto del getto con erogatore supplementare | Erogatore supplementare non previsto |
| Cannuccia | Disponibile nella scatola |
| Colore | Paglierino |
| Odore | Caratteristico |

### Contiene

oli minerali raffinati, additivi EP, propellente Propano/Butano.

### Non contiene

cloro.

## MODALITà D’USO RACCOMANDATE

Per un corretto uso del prodotto, agitare la bombola prima dell’uso. Spruzzare sulle parti in lavorazione prima e durante la lavorazione mantenendo l'erogatore in posizione verticale.