**EASY A310**

**EASY A310** è uno sbloccante rapido iperattivo con azione lubrificante.

La specifica composizione permette di sbloccare rapidamente, bulloni, viti e pezzi ossidati in genere, lubrificando e proteggendo contemporaneamente.

Trova largo impiego in: industrie meccaniche, industrie siderurgiche, industrie tessili, officine, cantieri, manutenzione di automezzi, reparti di manutenzione in genere, impiantistica.

Disponibile anche nella versione spray.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

|  |  |
| --- | --- |
| Aspetto | Liquido limpido |
| Colore | Paglierino |
| Odore | Caratteristico |
| Densità a 20° C | 0,785 - 0,795 g/cm3 |
| Solubilità in acqua a 20° C | Insolubile |
| Solubilità in acetone | Solubile |

**Contiene**

solventi petroliferi, solventi vegetali, lubrificanti.

**MODALITà D’USO RACCOMANDATE**

Distribuire il prodotto nella zona da trattare o, se possibile, immergerla; attendere il tempo necessario per consentire un'adeguata penetrazione e quindi procedere con la fase di smontaggio.