# SGRASSANTE DETERGENTE DECARBONIZZANTE MC100 HP

***Sgrassante detergente decarbonizzante speciale per vasca lavapezzi ad ALTA PRESSIONE TKN 100 HP***

**CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI**

**MC100 HP** è uno sgrassante di ultimissima generazione con spiccate proprietà detergenti, progettato secondo le più avanzate e moderne norme antinquinamento. MC100 HP è progettato per andare incontro all’esigenza di lavaggio con macchine ad alta pressione e per la sostituzione dei solventi.

**MC100 HP** eroga la sua azione permettendo di operare con macchine che funzionano da 1 a 80 bar di pressione e da 35 a 70° C di temperatura, senza sviluppare alcun tipo di schiuma.

La sua azione permette di eliminare i residui di olio, grasso, sporco pesante, residui carboniosi senza far arrugginire i metalli ferrosi e senza rovinare metalli o parti in plastica delicati, come alluminio o altri.

**COME AGISCE**

**MC100 HP** si incunea sotto lo sporco distaccandolo, emulsionandolo e porta in emulsione l’unto i residui carboniosi ecc. La caratteristica innovativa di **MC100 HP** risiede nel fatto che dopo aver effettuato il lavaggio, la parte di olio, grasso, emulsionata e dopo pochi minuti, si separa affiorando in superficie. Questa proprietà consente agli operatori di effettuare la manutenzione del liquido di lavaggio semplicemente “schiumando” l’olio che si è separato, allungando così di molto la vita del detergente. Tale caratteristica consente di non smaltire praticamente mai la soluzione detergente ma solamente di reintegrarla, con grande vantaggio dal punto di vista economico.

**MODALITA’ D'USO**

 **Per vasche nuove,** (TKN100 HP) è sufficiente riempire il serbatoio con 40/75/90 litri di MC100 HP e procedere con il lavoro.

 **Per vasche esistenti**, è indispensabile eliminare il vecchio prodotto, procedere ad una accurata pulizia, quindi riempire con MC100 HP. Dopo aver effettuato la manutenzione/pulizia della vasca versare MC100 HP in quantità idonea a raggiungere il livello segnalato nella vasca di qualsiasi marca e/o modello, quindi procedere con la lancia al lavaggio dei particolari da pulire.

**MC100 HP** è particolarmente consigliato per operazioni di sgrassaggio e pulizia di:

 Particolari di motore di camion, trattori, auto e moto; tutti;

 Martelli e martelli pneumatici e/o elettrici;

 Pezzi metallici derivati da lavorazioni di asportazione trucioli e/o lavorazioni varie;

 Pulizia e sgrassaggio di manufatti vari su TUTTI i tipi di materiali (gomma, plastica, ferro alluminio, ottone, ecc.). Disponibile in confezione da 20 KG.