# ECC P250

**ECC P250** è il prodotto ideale per lo sgrassaggio rapido e senza residui di unto, sporco, polvere e umidità dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sotto tensione.

Ideale nei reparti di manutenzione per pulire: motori elettrici, interruttori, trasformatori, generatori, dinamo, alternatori, avvolgimenti, spazzole, collettori. Eccezionale per la manutenzione e la pulizia di schede elettroniche.

Disponibile nella versione liquido.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido grasso in dispersione gassosa |
| Cannuccia | Disponibile nella scatola |
| Colore | Incolore |
| Odore | Caratteristico |

### Contiene

cicloesano, propellente Propano/Butano.

## MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Spruzzare da una distanza di 25 cm circa su tutte le parti da trattare, mantenendo l’erogatore in posizione verticale. Se necessario ripetere l’applicazione.

Avvertenze: Prima di utilizzare il prodotto su parti in gomma, verniciate o di materiale plastico, è consigliabile effettuare una prova in piccolo su una porzione dell'apparecchiatura da trattare.

NON UTILIZZARE SU APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE, TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI UTILIZZARE ECC P250.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE