**SCHEDA DATI TECNICI**

***A310 Easy***

***Sbloccante protettivo lubrificante***

Lubrificante con proprietà sbloccanti e protettive. **Scioglie** la ruggine ed agevola lo **sbloccaggio** di viti e bulloni; annulla la coesione tra superfici e depositi di ruggine, **lubrifica** le parti, **protegge** dalle ossidazioni.  
**Disponibile in versione spray e liquida**.

**SETTORI di APPLICAZIONE:  
Industria meccanica in genere, ricambio automobilistico, fai da te:** adatto allo sbloccaggio e alla lubrificazione di parti meccaniche ossidate e corrose.

**UTILIZZO spray:** applicare il prodotto sulle superfici interessate, attendere il tempo necessario per consentire un’adeguata penetrazione e procedere con la fase di smontaggio del pezzo.

**CARATTERISTICHE spray**

* Aspetto a vista: liquido/limpido, marrone chiaro
* Odore: caratteristico
* Densità relativa: 0,82 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: insolubile
* Solubilità lipida: totalmente solubile
* Metalli pesanti: non ne contiene

**UTILIZZO liquido:** applicare il prodotto sulle superfici interessate, nel modo più idoneo, attendere il tempo necessario per consentire un’adeguata penetrazione e procedere con la fase di smontaggio del pezzo.

**CARATTERISTICHE liquido**

* Aspetto a vista: liquido/limpido, marrone chiaro
* Odore: caratteristico
* Densità relativa: 0,82 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: insolubile
* Solubilità lipida: totalmente solubile
* Metalli pesanti: non ne contiene