**SCHEDA DATI TECNICI**

***F520 Alu Cut***

***Olio da taglio per alluminio***

Olio da taglio adatto a tutti i tipi di **ALLUMINIO** e leghe gialle con potere **lubrificante**, riduce l’attrito con il pezzo, migliora i parametri di taglio, migliora la finitura della lavorazione, **raffreddante**, migliora il filo tagliente degli utensili aumentandone la durata, il prodotto non cola.  
**Disponibile in versione spray e liquida**.

**SETTORI di APPLICAZIONE:**officine meccaniche in genere, per tutte le operazioni di: foratura, tornitura, taglio, di tutti i tipi di **ALLUMINIO** e leghe gialle.

**UTILIZZO spray:**applicare il prodotto sui pezzi da lavorare o sull’utensile.

**CARATTERISTICHE spray**

* Aspetto a vista: marrone/liquido
* Odore: senza odore
* Densità relativa: 0,90 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: insolubile
* Solubilità lipida: solubile
* Metalli pesanti: non ne contiene

**UTILIZZO liquido:** applicare il prodotto intero senza diluire, sui pezzi da lavorare o sull’utensile, utilizzando pennello, nebulizzatore, sistemi di nebulizzazione, sistemi di lubrificazione minimale.

**CARATTERISTICHE liquido**

* Aspetto a vista: marrone liquido
* Densità relativa: 0,90 gr/ml circa