# DETERGENTE SGRASSANTE “LUCIDO”

**LUCIDO** è uno sgrassante con protezione residua destinato a quegli interventi su superfici “sensibili” e facilmente ossidabili; poiché la composizione è esente da SODA CAUSTICA. La sua speciale formulazione esente da soda caustica, lo rende un prodotto multifunzionale impiegabile per: asportare grasso e sudiciume, da pareti, pavimenti, serbatoi, macchinari di vario tipo, torni, rettifiche, alesatrici, carrelli elevatori, circuiti e vasche per liquidi lubrorefrigeranti, vibroburatti, ed inoltre per pareti piastrellate, pavimenti in cemento e gomma, motori e parti di motori, cappe d’aspirazione, impianti di ventilazione. LUCIDO è completamente inerte sulle superfici e non arreca danno alle superfici già verniciate.

Disponibile anche nella versione liquida.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Direzionale |
| Aspetto del getto con erogatore supplementare | Erogatore supplementare non previsto |
| Colore | Incolore |
| Odore | Inodore |

### Contiene

Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) in quantità tali da richiederne la dichiarazione.

### Non contiene

SODA CAUSTICA

## MODALITà D’USO RACCOMANDATE

Nebulizzare sulle superfici da sgrassare e attendere alcuni istanti, procedere all’asportazione dello sporco con un getto d’acqua, con uno straccio, con carta, pennello, spugna o idropulitrice.