**SCHEDA DATI TECNICI**

***Fluidi lubrorefrigeranti solubili***

***Performa***

***esenti da dietanolammina***

**Caratteristiche Principali**

**I lubrorefrigeranti minerali Performa sono prodotti di qualità aventi le seguenti caratteristiche:**

- esenti da dietanolammina

- specifici per ogni esigenza produttiva

- formulati nel pieno rispetto dell’ambiente e nella tutela dell’utilizzatore

- formulati senza l'ausilio di battericida esaidrotriazinico, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 7 luglio 1999, che dispone il recepimento del 24° Adeguamento Direttive CEE 98/73 - 67/548

**I lubrorefrigeranti minerali Performa diluiti in acqua alle concentrazioni d’uso consentono:**

- il riciclo in vasche di macchine utensili singole o centralizzate

- la costante stabilità in acque dure

- di non formare schiuma con acque di media durezza

- un ridotto rischio chimico

- un ridotto rischio biologico

**Campo d’impiego**

**I lubrorefrigeranti minerali Performa esenti da dietanolammine sono specifici per:**

- asportazioni gravose su acciai legati

- asportazioni su leghe malleabili

- asportazioni su tutti i metalli

- asportazione e rettifica su tutti i metalli

- rettifica su acciai

**Caratteristiche principali formulati polifunzionali**



**SCHEDA DATI TECNICI**

***Fluidi lubrorefrigeranti solubili***

***Performa***

***esenti da dietanolammina***

**Guida applicativa**



