# HQ-SIL L630

**HQ-SIL L630** è una soluzione di particolari agenti siliconici puri dispersi in solventi organici.

Di conseguenza, una volta distribuito, lascia sulla superficie trattata esclusivamente un velo sottilissimo di polimero siliconico avente un'azione distaccante, brillantante e protettiva in genere.

Molto efficace come: distaccante per stampi di materie plastiche; brillantante per superfici in pelle, finta pelle e materiali plastici.

Disponibile nella versione liquido.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |
| --- | --- |
| Stato fisico | Liquido oleoso in dispersione gassosa |
| Aspetto del getto con erogatore standard | Dispersione a nebulizzazione fine |
| Aspetto del getto con erogatore supplementare | Non previsto |
| Cannuccia | Non prevista |
| Colore | incolore |
| Odore | Caratteristico |

### Contiene

fluidi siliconici puri, solventi specifici, propellente Propano/Butano

## MODALITA' D’USO RACCOMANDATE

Pulire la superficie da trattare. Agitare la bombola Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l’erogatore in posizione verticale.

Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere successivamente verniciato o trattato superficialmente.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE