**SCHEDA DATI TECNICI**

***P390 Dry Air***

***Aria compressa***

Potente getto asciutto di gas compresso, non lascia residui di umidità, per rimuovere ogni tipo di sporco da zone di difficile accesso o particolari delicati, non attacca i componenti in plastica.  
**Il prodotto è infiammabile**, non utilizzare su apparecchiature in tensione.

**Disponibile in versione spray**.  
  
**SETTORI di APPLICAZIONE**:  
trova impiego in tutti i settori, utilizzabile per la pulizia di residui leggeri di tastiere di computer, impianti elettrici (non in tensione) meccanismi di precisione, orologi, gruppi ottici, apparecchi e schede elettroniche, circuiti integrati, stampanti, calcolatrici, filtri e griglie in genere, radiatori, condizionatori ecc.

**UTILIZZO:**

applicare il prodotto nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE**

* Aspetto a vista: senza colore/limpido
* Densità relativa: 0,55 gr/ml circa
* Metalli pesanti: non ne contiene