**SCHEDA DATI TECNICI**

***R750 Inoxspra***

***Rivestimento protettivo***

Rivestimento a base di acciaio inox, **protettivo** resistite ad abrasioni e scalfitture, **anticorrosivo** resiste agli agenti atmosferici, **antiossidante** ha una alta resistenza all’acqua e alla salsedine, è **sovraverniciabile.** **Disponibile in versione spray**.

**SETTORI di APPLICAZIONE:**

applicazioni di vario tipo industriale, nautica, cantieristica in genere, adatto al ritocco o alla finitura di tutti i tipi metalli ferrosi e non, acciaio, ghisa, zinco.

**UTILIZZO:**

applicare il prodotto nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE**

* Aspetto a vista: liquido/grigio
* Odore: caratteristico
* Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566: N:A.
* Flash point: inferiore a 0°C
* Densità relativa: 1,00 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: insolubile
* Solubilità lipida: solubile
* Metalli pesanti: non ne contiene